**Опросный лист для выбора модели мини ТРК**

**Заполненный опросный лист можете направлять на эл.почту: bzn@nt-rt.ru**

|  |  |
| --- | --- |
| Название организации | Электронная почта |
|  |  |
| ФИО контактного лица | **Телефон** |
|  |  |
| Специальность/должность контактного лица | **Город** |
|  |  |
| Отрасль, область деятельности организации |  |
|  |  |



Пример: **Benza 24-220-57ФА** это означает:

2 – перекачка дизельного топлива

4 – в комплектацию входит панель, насос, счетчик, топливораздаточный шланг, кран

220 – напряжение

57 – производительность (л/мин)

Ф – в комплектацию входит фильтр тонкой очистки

А – автоматический пистолет

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип перекачиваемого топлива** | Масло  Дизельное топливо  Дизельное топливо и бензин |
| **Емкость из которой будет осуществляться перекачка топлива** | **Тип исполнения**  200 л бочка 2 и 3 модель со всасывающим шлангом или телескопической трубой  резервуар 4 5 6 (только дизельное топливо), 8  Переоборудование бензовоза в АТЗ 7 |
| **Должен ли входить в комплектацию счетчик** (если да, то колонка для коммерческого или внутрифирменного использования) | Для коммерческого учета - счетчик ДД-25 (погрешность ±0,2%)  Для коммерческого учета - счетчик ППО-25 (погрешность ±0,2%)  Для внутрифирменного учета - счетчик DF-300 (погрешность ±1%), идет в стандартной комплектации  Для внутрифирменного учета - электронный счетчик DGT-410 \* для масла и дизельного топлива, монтируется к пистолету (погрешность ±0,5%)  Для внутрифирменного учета - электронный счетчик DGT-500 \* для дизельного топлива (погрешность ±0,5%), монтируется на панель  \* **Внимание!** Температурный режим эксплуатации счетчиков до -20 °C  Контроллер Benza BS для автоматической выдачи топлива по смарт-картам или чип-ключам |
| **Какое напряжение** (220В, 12В, 24В или 12/24) и **производительность электронасоса** (от 10 до 120 л/мин) | **Масло**  12 В -  10 л/мин  24 В -  10 л/мин  220 В -  25 л/мин  40 л/мин  50 л/мин  **Дизельное топливо**  12 В -  40 л/мин  60 л/мин  80 л/мин  24 В -  40 л/мин  60 л/мин  80 л/мин  12/24 В -  45/57 л/мин  220 В -  60 л/мин  80 л/мин  100 л/мин  150 л/мин  **Бензин и дизельное топливо**  12 В -  57л/мин  75л/мин  24 В -  57л/мин  75л/мин  220 В -  70л/мин  120л/мин |
| **Ручной или автоматический пистолет** | Ручной \*\* (без отсечки) (Р)  Автоматический (с отсечкой) (А)  \*\* **Внимание!** Для масла используется **ТОЛЬКО** ручной пистолет |
| **Дополнительные комплектующие: фильтр тонкой очистки, всасывающий шланг обратный клапан и т.д.** | Фильтр тонкой очистки (Ф)  Всасывающий шланг  Клапан обратный с фильтром  Опрессованный всасывающий шланг с фитингами  Фильтр грубой очистки на трубопровод |